**Безопасность транспортных средств**

Ежегодно в результате пожаров люди теряют не только свои дома, но и автомобили. За 2021 год в Республике Хакасия сгорело 71 транспортное средство, из них 8 - в Ширинском районе. Причины загораний могут быть разными – неисправность систем и механизмов транспортного средства, а в зимний период большое количество пожаров возникает из-за отогрева автомобиля источниками открытого огня, электроплитками, обогревателями с электротэнами. К пожару приводят и самостоятельно установленные системы подогрева тосола, которые не предусмотрены заводом изготовителем машины, использования различного рода утеплителей двигателя. Замыкание проводки в машине может спровоцировать нагрузка  дополнительными электроприборами, установка несертифицированных сигнализаций. Утепление подкапотного пространства горючими материалами так же не раз становилось причиной пожара. Особого внимания требуют авто, оборудованные газовыми установками. Утечка газа, особенно в замкнутом пространстве (в гараже), при наличии источника зажигания может послужить причиной взрыва. Если вы не планируете выезжать из гаража в течение долгого времени, то лучше обесточить автомобиль, сняв с аккумулятора клеммы.

Но какой бы не была причина, итог практически всегда один – автомобиль выгорает дотла. Во многих случаях «железного коня» можно было спасти, будь у автовладельца под рукой огнетушитель. Именно огнетушитель является самым эффективным средством в борьбе с начинающимся возгоранием транспортного средства. Легковые и грузовые автомобили с допустимой максимальной массой до 3,5 т должны быть оснащены не менее чем одним порошковым, газовым или на водной основе огнетушите­лем с зарядом не менее 2 кг (2 л). На всех автомобилях огнетушители должны располагаться в кабине, в непосредственной близости от водителя или в легкодоступном для него месте. Запрещается хранение огнетушителей в местах, доступ к которым затруднен (багажнике, кузове и др.) Порошковые огнетушители, установленные на транспортных средствах вне кабины или салона и подвергающиеся воздействию неблагоприятных климатических и физических факторов, должны перезаряжаться не реже одного раза в 12 месяцев, остальные огнетушители — не реже одного раза в 24 месяца.

Отряд противопожарной службы РХ № 7